附件一：

国际科技合作项目

目录

1、 植物源抗蛀牙物质	2

2、 结晶氧化钨亚微米管的制备方法	2

3、 可消除冷接头的3D打印设备	3

4、 新一代季铵盐类广谱抗菌物质消毒剂	3

5、 可实现传感器集成打印的3D打印新技术	4

6、 爱尔兰都柏林将举办国际风能贸易展会	4

7、 同时表征气溶胶粒径和电荷分布的仪器	5

8、 具有自修复性能的可回收金属防腐涂料	5

9、 4D打印定骨器	5

10、 CheckinMe企业办公场所自动化管理系统	6

11、 生产粗糖和棕榈酒的现代方法	6

12、 无注射细胞移植装置治疗糖尿病	6

13、 大脑核磁影像人工智能分析—应用于阿尔茨海默氏症诊断	7

14、 HIPRA单链重组蛋白新冠病毒疫苗	7

15、 “瓦尔斯”交通运输系统	8

16、 比利时SYLVA Nurseries林业育苗公司	8

17、 基于微针的植物给药技术	8

18、 乳腺癌筛查用血液检测试剂盒及其检测方法	9

19、 航天领域嵌入式软件工具、高分辨率组件和卫星子系统	10

20、 阿联酋国家石油公司100万美元全球征集脱碳技术试点项目	10

21、 污染土壤改良创新方案	10

22、 阿联酋研究机构推出开源大型语言模型	11

23、 一种线虫杀虫剂技术	11

24、 小型桌面血药浓度监测设备	12

25、 比利时蓝白花肉牛	12

26、 用于集成电路生产的亚波长全息光刻技术	12

27、 可有效抑制细胞炎性反应的脂质体纳米制剂	13

28、 高能量密度、高功率密度超级电容器电极材料	13

29、 高性能连续纤维增强聚醚醚酮复合材料及其应用	14

30、 高性能有机电致发光材料	14

31、 高压下钠和锂单质及二元化合物的结构与物性成果简介	14

32、 颌面骨修复植入材料骨诱导修饰技术研究	15

33、 基于电子自旋极化磁耦合机制的原子层次可控自组装方案	15

34、 聚芳醚高性能涂料	16

35、 可见光响应环境光催化材料	16

36、 利用秸秆生产燃料乙醇的新工艺	16

37、 面向高能量/功率密度的高效清洁杂化储能电极材料与器件	17

38、 耐久红外反射镜涂层	17

39、 耐摩擦有机超疏水表面制备技术	18

40、 镍黄铁矿基电解水制氢材料	18

41、 镍氢电池用超低温储氢合金	19

42、 镍氢电池用超长寿命储氢合金	19

43、 9-羟基菲小试及中试工艺开发研究	19

44、 轻质、宽频、高强碳基吸波膜/织物	19

45、 全叶绿素光伏储能器件	20

植物源抗蛀牙物质

Transfera是捷克最主要的技术转移协会，成立于2008年，主要提供技术转移、知识产权保护、概念验证和学术成果商业化等领域的咨询和服务。目前已建立包括捷克17所大学、11家研究所和多家企业在内的技术转移网络，并与欧洲其他同行开展技术转移合作。该协会还与捷克投资局、捷克工业产权局等积极开展合作，致力于推动捷克技术转移活动，促进捷克经济社会发展。

帕拉茨基大学的研究团队对天然物质进行研究期间，发现肉桂酸衍生物与某种植物提取物的混合物具有协同抗菌活性，尤其对变形链球菌和其他可能与龋齿形成相关的微生物作用明显。以此为基础，该团队开发出一种合成生产方法，可降低生产成本，实现利用天然原料进行大规模生产。相关产品经过体外皮肤刺激试验、防腐系统有效性试验、细胞毒性试验、稳定性研究和感官味觉试验等，效果已得到成功验证，可广泛应用于漱口水和牙膏等。

该技术已具有专利，已实现大规模生产，外方希望以技术入股、专利许可证贸易和投资方式开展合作。

结晶氧化钨亚微米管的制备方法

Transfera是捷克最主要的技术转移协会，成立于2008年，主要提供技术转移、知识产权保护、概念验证和学术成果商业化等领域的咨询和服务。目前已建立包括捷克17所大学、11家研究所和多家企业在内的技术转移网络，并与欧洲其他同行开展技术转移合作。该协会还与捷克投资局、捷克工业产权局等积极开展合作，致力于推动捷克技术转移活动，促进捷克经济社会发展。

氧化钨因其电致变色特性、光催化特性及其在气体传感器中作为活性成分的应用而备受关注。氧化钨纤维通常基于静电软化法或水热法制备。捷克帕尔杜比采大学团队基于静电软化法，使用不含氯离子或钠离子的溶液，开发出独特工艺，通过高度优化的离心软化和前体纤维煅烧制备微米和/或亚微米氧化钨管。该工艺制备具有速度快、能耗低、经济性高等优点。相较传统工艺，该工艺制备的氧化钨管比表面积大3倍，光催化活性大4倍。

该技术已具有专利，已实现大规模生产，外方希望以技术入股、专利许可证贸易和投资方式开展合作。

可消除冷接头的3D打印设备

Transfera是捷克最主要的技术转移协会，成立于2008年，主要提供技术转移、知识产权保护、概念验证和学术成果商业化等领域的咨询和服务。目前已建立包括捷克17所大学、11家研究所和多家企业在内的技术转移网络，并与欧洲其他同行开展技术转移合作。该协会还与捷克投资局、捷克工业产权局等积极开展合作，致力于推动捷克技术转移活动，促进捷克经济社会发展。

捷克托马斯巴塔大学的研究团队研发了3D打印设备，可消除在个别行业中使用3D打印结构时因内聚力减弱以及气态和液态物质进入导致的问题。该设备可拓展打印组件的应用范围，同时降低工艺的成本和能耗。该设备配有能量源和控制系统，能量源可围绕打印设备的轴线、打印组件的轴线旋转，将能量源的热效应引导到打印层之间的特定软件控制或机械设置的区域，确保不同打印层之间更好连接；还可围绕辅助轴旋转能量源，以实现更高的铰接部件的强度。该设备进一步突破了3D打印组件的极限，可大规模应用于研究机构、实验室，尤其适用于工业实践。

该技术已具有专利，已实现大规模生产，外方希望以技术入股、专利许可证贸易和投资方式开展合作。

新一代季铵盐类广谱抗菌物质消毒剂

Transfera是捷克最主要的技术转移协会，成立于2008年，主要提供技术转移、知识产权保护、概念验证和学术成果商业化等领域的咨询和服务。目前已建立包括捷克17所大学、11家研究所和多家企业在内的技术转移网络，并与欧洲其他同行开展技术转移合作。该协会还与捷克投资局、捷克工业产权局等积极开展合作，致力于推动捷克技术转移活动，促进捷克经济社会发展。

捷克赫拉德茨克拉罗维大学医院生物医学研究中心的研究人员研发出新一代消毒剂，使用全新的季铵盐类广谱抗菌物质，对金黄色葡萄球菌、表皮葡萄球菌、耐万古霉素肠球菌、大肠杆菌、肺炎克雷伯菌、多重耐药铜绿假单胞菌、革兰氏阳性菌和革兰氏阴性菌等均具有明显消杀作用。相比常用的苯扎氯铵或二癸基二甲基氯化铵等标准消毒剂，新研发的消毒剂在较低浓度下表现更好，对新冠病毒和小鼠巨细胞病毒等消毒作用明显。经过权威测试证明该物质具有较好的安全性和有效性，作为全新的广谱抗菌剂，可用于对抗耐药性感染。因欧洲相关消毒剂注册成本较高，阻碍了该物质投入实践应用。该消毒剂已获得捷克专利，希望与在注册新的杀菌剂方面具有经验、具有全球影响力的企业开展技术转移合作。

该技术已具有专利，已实现大规模生产，外方希望以技术入股、专利许可证贸易和投资方式开展合作。

可实现传感器集成打印的3D打印新技术

CSAIL成立于2003年，由麻省理工学院的计算机科学实验室（LCS，1963年成立）和人工智能实验室（AI Lab，1959年成立）合并两个计算中心组成。CSAIL专注于开发基础技术、开展基础研究以推动计算领域的发展，共有900多名研究人员、60多个研究小组从事数百个不同的项目，年度研究预算达到6500万美元。

麻省理工学院的研究人员开发出了一种新方法，可以通过3D打印轻松地将传感器集成到铰链、电机内齿轮等类型的机械中。借助该系统，制造商可以使用多材料3D 打印机一次性制造带有集成传感器的旋转机构。为了简化制造过程，研究人员为计算机辅助设计软件构建了一个插件，可以自动将传感器集成到机制模型中，然后可将其直接发送到3D打印机进行制造。

该技术已具有专利，为实验室成果。

爱尔兰都柏林将举办国际风能贸易展会

爱尔兰风能协会（Wind Energy Ireland）是爱尔兰风能领域的重要行业组织，拥有150多家会员单位，在爱尔兰岛风能领域的会议组织和政策制定方面发挥着重要作用。该协会致力于风能议题的宣传和教育，以及在爱尔兰及其他地区推广风能的使用，推动风能成为热能或核能发电的经济环保的替代方案。

2023年10月11—12日，爱尔兰风能协会将在都柏林举办2023年风能贸易展，展示爱尔兰可再生能源市场的潜力，并推介能够参与国际竞争的爱尔兰风能企业。贸易展将邀请爱尔兰国内和国际风能企业、风能领域的研究人员和政策制定者等参会。现爱尔兰风能协会通过驻爱使馆邀请中国可再生能源领域企业、机构等到爱参展或参会。

风能贸易展官方网站：https://events.windenergyireland.com/website/10051/

同时表征气溶胶粒径和电荷分布的仪器

苏黎世联邦理工大学是世界最著名的理工大学之一，享有“欧陆第一名校”的美誉。该校创立于1855年，现有16个系，530位教授，以及来自于120多个国家的20600多名学生，其中包括约4000名博士生。教研领域涵盖建筑、工程学、数学、自然科学、社会科学和管理科学。

同时表征气溶胶粒径和电荷分布的仪器可实现粒子束根据尺寸（水平）和电荷（垂直）在空间上分离，形成由激光片成像的2D图案，散射光由相机记录。该发明可应用于医用雾化器、咳嗽气雾剂、过滤面罩以及电子香烟和加热烟草产品的表征。

该技术已具有专利，为实验室成果，外方希望以技术转让方式开展合作。

具有自修复性能的可回收金属防腐涂料

苏黎世联邦理工大学是世界最著名的理工大学之一，享有“欧陆第一名校”的美誉。该校创立于1855年，现有16个系，530位教授，以及来自于120多个国家的20600多名学生，其中包括约4000名博士生。教研领域涵盖建筑、工程学、数学、自然科学、社会科学和管理科学。

聚苯亚甲基（PPM）共聚物涂层可保护金属和合金免受腐蚀，它内在的自修复性能可减轻或完全消除包括点蚀在内的局部腐蚀。涂层薄至5-50微米，符合涂层附着力ISO 17463：2014标准。涂料具有量身定制的玻璃化转变温度和流变特性、模式标准热塑性加工、固有的自愈性和紫外线触发的荧光、与常见的聚合物添加剂（即颜料）相容等主要特点。

该技术已具有专利，为实验室成果，外方希望以技术转让方式开展合作。

4D打印定骨器

Castomize公司来自新加坡，已从亚洲不同区域比赛获得了总额125000美元的奖金。该公司的4D打印定骨器项目获中国—东盟创新创业大赛企业组二等奖。

Customize使用专有的4D打印技术来制造先进的医疗产品。利用该技术开发的全新骨骼定位器重量不到传统石膏的1/5，且完全防水。该产品可改善空气循环、降低肌肤表面温度，提升患者的愈合体验。使用该定位器所需的操作时间更短,人力和外在辅助工具更少，可有效地为医院节省各方面的资源。在急救用途方面，该定位器易操作，应用前景比较广阔。该项目产品已获得40多位来自新加坡和韩国的专业医疗人士认可。

该技术已具有专利，已实现大规模生产，外方希望以技术入股、专利许可证贸易和投资方式开展合作。

CheckinMe企业办公场所自动化管理系统

CheckinMe是一个可以帮助中小企业通过使用移动应用程序实现工业场所自动化的系统。该项目获中国—东盟创新创业大赛企业组三等奖。Checkin Me有3个核心系统：二维码考勤、领发工资系统、客户管理系统+KPIS设置应用。

该技术已具有专利，已实现大规模生产，外方希望以技术入股、专利许可证贸易和投资方式开展合作。

生产粗糖和棕榈酒的现代方法

初创公司Green Toddy成立于2016年，其目标是保护棕榈树并帮助改善棕榈种植者生活。该公司与当地的棕榈种植者合作，提出了收集花蜜并生产粗糖和棕榈酒的现代方法。该公司于2018年开始生产风味粗糖和棕榈糖，并已售出价值超过2000美元的产品。2021年开始试生产铝罐装棕榈酒，目前已售出3000多罐。正在仰光建设第一家微型酒厂。该公司的棕榈文化与传统的现代化项目获中国—东盟创新创业大赛企业组三等奖。

该技术已具有专利，已实现小规模试生产，外方希望以投资方式开展合作。

无注射细胞移植装置治疗糖尿病

该项目获中国—东盟创新创业大赛团队组二等奖。传统的胰岛素治疗法仍然无法有效控制25％的糖尿病的血糖水平，患者可能会出现失明、肾衰竭甚至死亡等并发症。胰岛素移植技术有可能避免这些并发症，但由于移植的胰岛素细胞因缺氧而无法存活，且患者需要服用致癌的抗免疫排斥药物来避免对移植物产生排异反应，该技术目前尚未成功。

FormaCyte Therapeutics提出通过无注射细胞包埋装置来治疗胰岛素依赖性糖尿病，该装置既可以控制血糖水平，还能避免使用抗免疫排斥药。该装置将能释放胰岛素的细胞埋在具有孔的膜里面，膜孔的尺寸大小可让胰岛素、氧气和营养物质通过，又可防止患者的免疫细胞进入。团队正在申请专利的装置设计能增加细胞的氧气量从而提高细胞存活率。

该技术已具有专利，为实验室成果，外方希望以投资方式开展合作。

大脑核磁影像人工智能分析—应用于阿尔茨海默氏症诊断

该项目获中国—东盟创新创业大赛团队组二等奖。该项目利用人工智能分析大脑核磁影像，使阿尔茨海默氏早期诊断准确率大幅提高。基于美国阿尔兹海默氏症数据库DAVOS的462名受试者的测试结果表明模型诊断时长不超10分钟，诊断准确率高达96％。该模型提供订阅服务。团队正在根据越南本地数据库进行开发训练。项目产品价格实惠，具有广阔的应用市场。

该技术已具有专利，为实验室成果，外方希望以投资方式开展合作。

HIPRA单链重组蛋白新冠病毒疫苗

HIPRA是一家西班牙制药公司，拥有超过50年的动物疫苗开发经验，掌握完整的疫苗开发技术，如细胞培养、病毒培养和蛋白质纯化。过去10年，HIPRA在欧洲药品管理局（EMA）注册的兽用疫苗比其他任何公司都多，在兽用疫苗全球排名中位居第5位，动物疫苗销售量在中国排名第4位。产品已推广至全球100多个国家/地区。HIPRA目前拥有员工2554人，其中16％为研发人员，每年研发投入占收入比10％。目前在北京和广州设有办事处，正在台州现代医药高新技术产业园区设立分公司（含研发中心）。

2020年3月，HIPRA研发团队开始设计首款重组蛋白COVID-19疫苗，该疫苗是HIPRA开发的首款人类疫苗。随后根据流行病学演变预测，启动基于Beta和Alpha 变体的疫苗开发。该项目与西班牙境内外15个研究中心、医院以及公共和私人实体合作，得到了西班牙政府资助。

HIPRA开发的新冠疫苗为二价佐剂疫苗，对Beta和Alpha变体有免疫反应。该疫苗以SQBA为佐剂，活性物质是一种单链重组蛋白。HIPRA疫苗可诱导针对各种变体的强烈且持续的抗体反应，有长达12个月的广泛免疫反应持续时间，已显示出良好的反应原性（低副作用），与mRNA疫苗相比，表现出更强的抗体反应，安全性更高。该疫苗是即用型疫苗（注射前无需混合），可在2oC 至 8oC条件下储存或运输。该疫苗于2023年3月30日获得EMA使用授权。HIPRA疫苗平台用途广泛，如出现新变种，可在3 至 4个月之内对现有疫苗进行调整，生产出可应对新变种的疫苗。

该技术已具有专利，已实现大规模生产，外方希望以技术转让和专利许可证贸易开展合作。

“瓦尔斯”交通运输系统

欧亚科技创新园由欧亚基金2012年12月创办，旨在为乌拉尔科学家和发明家提供进行科研和实践的基地，吸引人才和非标准解决方案，支持工程、原型设计和技术开发，吸引投资者并推广新技术、新产品和服务。目前，欧亚科技创新园进驻了数家企业，每家企业都拥有一系列潜力巨大的科研成果，将会对经济、生态和社会产生积极影响。

“瓦尔斯”交通运输系统可在栈桥行驶，也可用于普通道路，其建设和运行不受地形和气候影响，建设和运行成本远远低于铁路、公路等交通运输方式，且速度和安全性高、噪音小、效率高，无需换装或转运，货流量大，爬坡角度可达50度。该项目获得14项发明专利和10项专有技术。

该技术已具有专利，为实验室成果，外方希望以技术转让、合作生产和投资方式开展合作。

比利时SYLVA Nurseries林业育苗公司

Sylva是位于比利时的绿化林木和树篱灌木种植公司，拥有占地115公顷的苗圃，年产2500万株树苗，出口全球40多个国家。树苗品种100多个，包括秋槭（Acer）、鹅耳枥（Carpinus）、山毛榉（Fagus）、杨树（Populus）、樱桃（Prunus）、黄杉（Pseudotsuga）、云杉（Picea）、栎树（Quercus）、椴树（Tilia）等。

SYLVA公司希望寻找中方合作伙伴，帮助其完成中国境内的树苗进口和销售。

基于微针的植物给药技术

麻省理工学院是位于美国马萨诸塞州剑桥市的私立研究型大学，1861年成立，美国八所常春藤盟校之一。该校的计算机工程、电机工程等诸多工程学领域在世界名列前茅，机械、工程、计算机等位列2022 US News美国大学排名第一。截至2023年4月30日，共有100位诺贝尔奖获得者，国家科学奖章获得者60人，国家技术与创新奖章获得者30人，图灵奖得主16人。在校员工（包括教师）16327人，教授（所有级别）1080人，学生11858人。

人口增长、耕地稀缺、资源有限和气候变化导致的环境恶化正在迫使传统农业向可持续和精确农业转型。目前在植物中应用农用化学品（例如叶面喷洒）的标准做法效率低下，并对环境造成严重有害的副作用（例如水和土壤污染、生物多样性丧失和生态系统退化）和公共卫生问题（例如呼吸系统问题、接触化学品和食品污染）。开发能够在农作物中有效部署微量营养素、杀虫剂和抗生素等农用化学品的输送系统，将有助于在确保高生产力和高质量的产品的同时，最大限度地减少资源浪费。

麻省理工学院与新加坡联合研究机构新加坡-麻省理工学院研究与技术联盟（SMART）的颠覆性和可持续农业精准技术（DiSTAP ）跨学科研究小组研发出首个基于微针的植物药物输送技术。该技术可将受控量的农用化学品精确输送到特定植物组织，可应用于精准农业以提高作物质量和加强疾病管理，微创且对环境友好。该团队首次研究了将小化合物输送到各种植物的聚合物微针以及植物对生物材料注射的反应。通过基因表达分析，研究人员观察到微针药物输送后形成的疤痕和愈合组织极小，表明对植物的注射诱导损伤很小。通过使用遗传方法，证实了技术的有效性，并证实其适用于包括蔬菜、谷物、大豆和水稻各类植物物种。

该技术为实验室成果，外方希望以投资方式开展合作。

乳腺癌筛查用血液检测试剂盒及其检测方法

该技术提供了一种乳腺癌筛查用血液检测试剂盒及其检测方法，可为乳腺癌筛查检测提供必要的环境条件，使乳腺癌筛查系统更加完善、操作更加简单、检测结果更加精确。该技术能够在触诊到乳房肿块之前筛查出包括三阴乳腺癌在内的超早期即亚临床阶段的乳腺癌，从而及早进行预防控制；并能定量检测肿瘤的恶化程度以及检测乳腺癌的复发和转移，有效降低乳腺癌的发生率、死亡率，满足对乳腺癌筛查和诊断的不同层次需求。该产品所使用的实时荧光RT-PCR技术，在国内已在新冠核酸检测中成熟应用，因此该产品可直接使用新冠核酸检测试剂盒的生产线生产，且不需培训检测人员。产品灵敏度高、特异性强、成本低，方便推向各级医院，造福更多患者。

该技术已有专利，为实验室成果，外方希望以技术入股、合作生产和投资方式开展合作。专利拥有人希望在澳大利亚和国内融资创建生物科技公司，项目落地国内，和国内企业合作生产并技术入股，先发展国内市场，将来出口产品到澳。

航天领域嵌入式软件工具、高分辨率组件和卫星子系统

O.C.E.公司是一家位于爱尔兰都柏林的航天科技企业，主要业务包括开发软件系统，设计和销售实时嵌入式系统、单片系统（SOC）和包装系统（SIP）等硬件产品，产品主要用于太空领域。O.C.E.的实时操作系统OCEOS是欧洲航天局（ESA）批准的两个飞行操作系统之一。O.C.E.与我国珠海欧比特宇航科技股份有限公司有长期合作关系，并与上海航天技术控制研究所（SACTI）签订了合作协议，向国际市场供应卫星相关产品。

O.C.E.的产品包括实时操作系统，单片系统（SOC）设备的调试软件工具、SPARC系列SOC产品（包括辐射硬化四核LEON4 E698PM）、SIP组件和嵌入式应用程序软件以及卫星子系统等。O.C.E.目前已在欧洲、中国、韩国和新加坡销售其产品和服务。O.C.E. 希望在中国寻找更多合作伙伴，合作形式包括接受投资、销售产品和研发合作。

阿联酋国家石油公司100万美元全球征集脱碳技术试点项目

5月11日，阿联酋最大的国有石油公司——阿布扎比国家石油公司（ADNOC）启动脱碳技术挑战赛，面向全球征集能源转型技术试点项目。10个入选项目将于2023年12月受邀赴阿联酋参加技术和解决方案现场角逐，获胜者将获得高达100万美元的奖金，与ADNOC合作开展脱碳技术试点。此外，获胜者还可获得阿布扎比最先进的研究和创新设施的支持。项目征集类别包括：碳捕集利用和封存、油气减排、数字脱碳解决方案、先进脱碳材料、新能源、基于自然的脱碳解决方案 。申请网址为https://decarbonization-challenge.com，截止日期为2023年8月11日。

污染土壤改良创新方案

Envit Ltd.成立于2009年，是斯洛文尼亚卢布尔雅那大学的一家衍生公司，由教授Domen Le?tan和他的两名博士生发起，是一家从事环境技术和工程研发的中小企业公司。2015年Envit Ltd.的大部分股份被Arhel Ltd.收购。

ReSoil?是一项已获得专利的单一商业化土壤修复技术，可同时有效地去除受污染土壤和沉积物中的铅、砷和其他有毒重金属，回收试剂和工艺用水。该技术不产生液体废物，且修复土壤不产生有毒排放物。2017年，在EU LIFE +计划和Arhel Lt.基金的共同资助下，一座采用ReSoil?技术的示范土壤清洗厂在斯洛文尼亚的普雷瓦列市（Prevalje）开始建设，该市靠近受铅、锌和镉污染的梅萨谷。ReSoil?被欧盟委员会授予卓越勋章，采用ReSoil?技术的项目可获得欧盟基金支持。

该技术已申请专利，实现小规模生产，外方希望以技术转让、技术入股、专利许可证贸易和投资方式开展合作。具体合作方式可以洽谈。

阿联酋研究机构推出开源大型语言模型

阿联酋阿布扎比酋长国官办的技术创新研究院（TII）近日宣布，阿联酋首个大型人工智能模型“Falcon40B”现已开源，可用于研究和商业用途。Falcon是一个基础大型语言模型（LLM），由TII的人工智能和数字科学研究中心（AIDRC）牵头开发，于2023年3月首次推出。其拥有400亿个参数，使用1万亿个通证进行训练。据斯坦福大学的HELM LLM基准测试工具测算，Falcon 40B使用的训练算力显著少于其他著名的同类模型，仅为OpenAI GPT-3的75％，DeepMind Chinchilla AI的40％，谷歌PaLM-62B的80％。

为向研究人员和商业用户提供Falcon 40B LLM，支持该领域的创新和研究，TII为该模型权重访问提供了一个全面的开源包，为研究人员和中小企业提供了前所未有的访问权限。此外，TII还发起了一项研究项目征集，邀请科研人员提出创新想法，并利用该模型构建工程、医疗保健、可持续性、编码等领域的应用案例。TII以训练算力作为投资，使入选项目能够利用强大的计算资源来加速数据分析、复杂建模和探索发现。用户可通过FalconLLM.TII.ae访问Falcon AI模型或提交项目申请。目前Falcon LLM在基于开源Apache 2.0软件原则的许可下允许广泛的免费使用。

一种线虫杀虫剂技术

多伦多大学（University of Toronto）位于加拿大安大略省多伦多市，是一所公立联邦制研究型大学，由11个学院组成。多伦多大学在多个领域都处于加拿大和世界领先水平，每年发表的科研论文数量在北美仅次于哈佛大学，引用数量位居世界前五，是美国大学协会仅有的两名美国本土外成员之一。

该技术为第一代可活化的杀线虫剂，其药物分子称为选择素。选择素对线虫具有特异性，目前已经确定了其作用机制（通过细胞色素-450酶进行生物活化）。从生成的一系列选择素中，已经鉴定出了一种领先的化合物。该药物具有广谱线虫杀灭活性，且可杀死牛的线虫寄生虫卵；在对真菌、植物、昆虫、鱼类和人类细胞的测试中没有活性；可工业规模合成。

该技术已实现大规模生产，外方希望合作开发、技术转让、合作生产和投资方式开展合作。

小型桌面血药浓度监测设备

IDUN卓越中心是丹麦国家研究基金会资助的国家级实验室，主要关注基于微型容器和纳米技术的药物研发，以及此类药物的血药浓度监测（Therapeutic Drug Monitoring，TDM）。

由于智能给药技术的应用，传统分析技术已无法对体内微剂量药物分子进行监测。小型桌面血药浓度监测设备基于表面增强拉曼散射原理，实现对智能给药类药物的TDM监测，具有体积小、操作简单且检测速度快等特点，可以在几分钟内通过对一滴血的化验实现TDM监测，且不需要专业人员操作，可大幅降低监测成本。

该技术为实验室成果，正在进行产业孵化和市场融资。

比利时蓝白花肉牛

比利时蓝白花牛出口集团ecodynamic在比利时蓝白花牛精液、胚胎和牛犊培育及销售市场上处于国际领先地位。

比利时蓝白花牛是分布在比利时中北部的短角型兰花牛与弗里生牛混血的后裔，经过长期对肉用性能的选择繁育而成，是全世界最可靠和最盈利的肉牛品种之一。该牛体型大、生长快、瘦肉率高、肉质好，适应性广泛，性情温顺，已被许多国家引入，作为肉牛杂交的“终端”父本。

比方希望寻找合适的中方合作伙伴，出口蓝白花牛胚胎，并提供相关技术和人员培训。

用于集成电路生产的亚波长全息光刻技术

SWHL GmbH是一家瑞士私营公司，旨在开发全息成像的各种应用。亚波长全息光刻（简称SWHL）是一种用于集成电路生产的新光刻技术，可降低IC生产的光刻阶段的成本。该技术中，全息步进器不需要投影光学器件，设计比投影扫描仪简单；全息掩模的结构非常简单，可以在短时间内（<2小时）在基本的掩模书写设备上生产；它们对局部缺陷不敏感，使用寿命长，不需要控制或维护。

可有效抑制细胞炎性反应的脂质体纳米制剂

悉尼科技大学（UTS）是一所技术型公立大学，拥有超过44000名学生和2000名教职员工，是澳大利亚最大的大学之一，2023年QS世界大学排名中，UTS全澳排名第9，全球排名第137位，在全球建校50年以下学校中排名第8。项目主持人布莱恩?奥利弗（Brian Oliver）为UTS特聘教授，呼吸和睡眠研究机构伍尔科克医学研究所（Woolcock Institute of Medical Research）呼吸细胞和分子生物学主任，Maridulu Budyari Gumal呼吸、睡眠、环境和职业健康（RSEOH）临床学术主任。

脂质体纳米制剂（简称UTS-L）是一流的优化化合物－－合成脂质和胆固醇的脂质体纳米制剂，能够有效抑制细胞炎性反应，从而治疗与该机理相关的疾病。其配方稳定，可注射或吸入。在哮喘模型中，UTS-L可以改善小鼠的哮喘发作症状，并提高它们的肺功能。在肥胖模型中，UTS-L可以抑制增胖、减少肥肉量，并有效改善糖脂代谢。同时，UTS-L还可以显著降低神经的炎症反应，以预防青壮年期工作记忆能力下降。

该技术已具有专利，为实验室成果，外方希望以技术转让、技术入股方式开展合作。

高能量密度、高功率密度超级电容器电极材料

在可持续发展的社会生活中，可快速充放电的超级电容器将成为重要的先决条件，并可能很快主导世界电力市场。在超级电容器领域中，过渡金属氧化物电极材料是满足高能量密度商业需求的理想候选材料，然而其低的循环稳定性和慢的电荷储存动力学阻碍了其商业化的进程。因此，我们的研究目标致力于解决上述关键科学问题。我们通过Sr掺杂和Ag负载，显著提升了LaMnO3材料的导电性，并进一步简单的水热法和退火将钙钛矿结构的LaMnO3\La0.85Sr0.15MnO3与NiCo2O4复合形成核壳材料，取得了1560F g-1的最大比电容和63.5Wh kg-1的高能量密度。通过环保的碳模板浸渍法调控双钙钛矿La2CoMnO6使其具备多孔空心球型形貌，增加反应活性位点，最终组装的非对称电容器具有2V的宽电位窗口和65.8Wh kg-1的超高能量密度。

超级电容器可应用于多个储能场景，如太阳能能源储能，风力发电储能，新能源汽车以及智能电网等。

高性能连续纤维增强聚醚醚酮复合材料及其应用

获得了成熟的连续纤维增强聚醚醚酮复合材料预浸带及其复合材料制品的制备工艺技术，降低了复合材料的成本。这种复合材料是西方发达国家致力于研究开发和应用并限制对我国出口的高性能树脂基复合材料。这种高性能树脂基复合材料质量轻、强度高、模量高、抗疲劳、耐腐蚀、层间剪切强度高和耐湿热等，能够被广泛地应用于苛刻环境下；生产制备过程绿色环保，成型周期短，贮存周期和使用寿命长，复合材料可以回收利用。这种复合材料是火箭、导弹、飞机和航天器等国防军工装备需求的高性能轻质高强新型材料，在核电站、高速轨道列车、汽车、化工等民用高技术领域亦有重要的需求。

可应用于航空航天、武器装备、汽车、高速轨道列车、医疗等领域。

高性能有机电致发光材料

经过多年的技术创新与积累，团队目前拥有涵盖了注入层材料、传输层及阻挡层材料、发光主体及掺杂材料等一系列高性能OLED材料体系的授权国家（或国际）发明专利，其中一些材料的性能已经达到或超过了商用标准。预计未来2到3年，将每年各推出1种及以上可进入光电产品量产企业评测或导入程序的新产品，甚至有望在2022年有1到2支产品进入到知名企业的供应商名录。

技术研发团队带头人王悦教授（教育部长江学者特聘教授、国家杰出青年基金获得者）在OLED材料基础研究及应用技术开发领域有20余年的工作经验，带领的技术研发团队包括具有教授、副教授职称，以及具有博士或硕士学位的研发人员20余名，其中多人具有海外留学经历和多年的OLED材料领域从业经验。

高压下钠和锂单质及二元化合物的结构与物性成果简介

研发团队在科技部、教育部和国家自然科学基金委等部门支持下，以钠和锂单质及二元化合物为研究对象，从高压相的结构和物性入手，围绕高压下金属—绝缘体转变这一核心科学问题，开展了系统性的高压相变研究。发现高压下金属钠转变为透明绝缘体的奇异现象（图1），破解了金属锂的高压半导体相的结构谜团，实现了高压下金属—绝缘体转变，突破了固体高压下金属化的传统观点和认识。成果入选中国基础研究十大新闻和国家“十一五”重大科技成就展，被国际同行作为经典工作在Nature、PRL等期刊的167篇论文开篇首句或首段引用，成果获2015年国家自然科学二等奖。

颌面骨修复植入材料骨诱导修饰技术研究

钛及其合金已广泛用作人工膝关节、股关节、口腔种植体等，但钛金属的生物活性具备潜在的可扩展性，其本身不与周围骨组织形成有效骨结合，因此，需要对钛金属植入材料表面修饰，以期提高钛表面骨诱导性能。

吉林大学黄卫民教授团队长期从事电化学与生物材料交叉领域，根据现有金属植入材料表面改性的技术进行总结发展，综合利用羟基磷灰石沉积（喷涂、溅射、溶胶凝胶）和物理（激光、电化学、电弧）和化学（酸碱）法来诱导形成活性涂层。

目前，黄卫民教授团队根据颌面骨修复植入材料的临床需求进行发展延伸，定制化对金属植入材料的表面进行物理、化学和/或机械改性，金属植入材料表面修饰无机涂层（羟基磷灰石）和生化功能的有机涂层（酶、蛋白、药物）形成复合涂层。

基于电子自旋极化磁耦合机制的原子层次可控自组装方案

在理论上设计了一种基于电子自旋极化磁耦合的自组装方案途径。来自不同内嵌金属富勒烯型超原子基元上的自旋极化电子可以相互配对键合，以保证体系沿着一维方向延展。第一性原理的计算和分析表明，随着基元数目增加的链状排列体系总相互作用强度近于线性增长；体系的电子结构性质基本不受到基元数目的影响。以上结果证明了这种基于电子自旋极化的磁耦合自组装方法是可行的。并证明了在没有配体保护的情况下，由于超原子基元自身的核-壳结构和类原子的电子排列特点，使得基元在自组装过程中保持了电子结构的鲁棒性。

本文发展了一种新的自组装范式，有助于在原子层次上“自下而上”的构建功能材料乃至器件。作为基本物理效应主导的新途径，会为这一物理、化学、材料等各学科共同关注的自组装问题带来新的视角，提供新的思路。因此，未来可实际发展到科技产业。

聚芳醚高性能涂料

聚芳醚类涂料是以特种工程塑料聚芳醚砜和聚醚醚酮作为基体树脂，添加填料、颜料和助剂等制备得到，其具有优异的防腐性、耐高温性、机械性能、不粘性、耐磨性等特点，可广泛应用在石油、化工、机械等领域。获得国内发明专利10余项，发表文章30余篇，聚芳醚涂料已经中试生产，拥有一条30t/y的涂料生产线。

聚芳醚高性能涂料拥有防腐、耐高温、耐磨、不粘等优异性能，可在石油、化工、机械等领域广泛应用。先寻求各个行业的高端需求，共同开拓市场。

可见光响应环境光催化材料

项目团队以典型半导体光催化材料为研究对象，开展系统性研究，设计与构建了高效太阳能转化光催化剂。例如，制备了g-C3N4/RGO/MoS2三元异（2D/2D/2D）质结构光催化剂，通过几何结构优化提升光生电荷的分离转移能力，从而缩短光生载流子从体相扩散至表面所经历的路径，提高光催化活性。还制备了氮硫元素掺杂石墨烯量子点复合二氧化钛光催化剂，可以有效地利用太阳光，同时增加了表面催化反应活性位点，协同提高体系光催化活性。项目团队从根本改善了光催化剂的光吸收、光生载流子分离迁移及表面催化反应等科学问题。所制备的光催化剂在能源转换和环境修复方面具有优异的性能，为设计与构建高效太阳能转换用光催化材料提供新的思路。

可应用于工业废水的绿色处理与利用。

利用秸秆生产燃料乙醇的新工艺

在世界范围内，利用秸秆生产燃料乙醇，一直是可再生能源研发和产业化的重点。秸秆炼制乙醇的工艺流程一般采用同步糖化发酵工艺（SSF）。采用SSF工艺，乙醇的产率较低。为了提高乙醇产率，课题组原创性地提出高密度发酵耦合同步糖化发酵新工艺（HCDC-SSF）。采用HCDC-SSF新工艺，利用秸秆生产燃料乙醇的产率提高37%。更重要的是，采用传统SSF生产乙醇，乙醇产量达到峰值的时间为72小时，而采用HCDC-SSF，乙醇产量达到峰值的时间提前到36小时，从而大大降低了秸秆炼制乙醇的生产成本。

面向高能量/功率密度的高效清洁杂化储能电极材料与器件

郑伟涛教授领导的低维材料课题组，致力于能源存储和转换材料构效关系解析和高性能开发，承担国家自然科学基金委重点项目和吉林省重大科技攻关项目，负责吉林省高效清洁能源材料国际科技合作重点实验室运作，在能源领域已发表百余篇高水平论文和国家发明专利授权。具体涉及：

1.氢氧化物单胞基近体相的纳米电极储能器件的研制。得到2019年诺获得主、锂电之父古迪纳夫高度评价。

2.电池超电杂化型碳基双离子绿色储能器件的研制。能量密度可达70Whkg-1，功率密度可达1300Wkg-1，解决了电池和超级电容器在能量密度和功率密度两者“鱼和熊掌不可兼得”的难题。

3.配备低温电解液的赝电容超级电容器的开发。在-40(C仍可正常工作，适用于苛刻的军事和野外条件下作业所需的高稳定性。

4.基于模板法制备具有垂直结构的二维纳米电极材料，有效抑制电极脱落而提高电极稳定性的新工艺。

5.调控表面能抑制锂枝晶的新技术。得到2019年诺获得主、锂电之父古迪纳夫高

耐久红外反射镜涂层

本国家自然基金面上项目针对传统反射薄膜的耐严苛环境性能差的“卡脖子”难题，瞄准“高红外反射率与高硬度集成难”的科学难题展开研究。制备出的红外反射镜薄膜，具有与传统反射镜薄膜接近的红外反射率，硬度、耐磨损性能、耐酸腐蚀和耐盐腐蚀能力分别提高到 10、10、25 和 53 倍，更适合防护严苛环境。本项目团队隶属于吉林大学郑伟涛教授领导的低维材料课题组，围绕先进功能与硬质薄膜材料开展研究。已在有影响力国际学术期刊上发表SCI 论文70 篇，其中4篇发表在金属材料顶级期刊Acta Mater.以及1 篇发表在光学领域顶级期刊Light: Sci. & Appl.（年度高下载论文）；主持5项国家级课题和多项横向课题；已授权国家发明专利11项；作为主要参加人获得吉林省科学技术进步一等奖以及朱良漪分析仪器创新奖。多次指导学生获得省级或校级优秀博士/硕士学位论文等奖项。

可应用于红外光学系统领域。

耐摩擦有机超疏水表面制备技术

团队开发出一种超疏水涂料，通过纳米技术再现荷叶效应。能够使所涂覆表面与水的接触角大于150°，水滴滚动角小于或等于5°，即在倾斜很小的角度时，水滴都会滑落。该涂料比常规超疏水涂层具有更好的力学强度和耐久性，并且不会因刮擦而被剥离。涂覆该种超疏水涂料后，可使物体像荷叶或荷花一样，出淤泥而不染，达到抗污和自清洁效果，适用于建筑物外墙、汽车表面、风电叶片等。该超疏水涂料的主要特点：(1)涂覆表面与水的接触角大于150°，滚动角小于5°；(2) 高耐水和抗污性；(3) 施工方便，可以刷涂、辊涂、喷涂，可以进行室温干燥；(4)超疏水涂料是由非常特殊的聚合物组成，具有非常好的力学性能，耐摩擦、磨损性能优异。

适用于节能环保型建筑物外墙、汽车表面、风电叶片等领域。

镍黄铁矿基电解水制氢材料

利用高性能电催化剂分解水制氢/制氧是可持续清洁能源体系发展的一个重要研究方向。迄今为止，贵金属Pt和RuO2/IrO2是性能最优异的HER和OER催化材料，但高成本和低储量限制了广泛应用。因此，开发一种储量丰富、催化活性高、稳定性好的非贵金属电解水材料成为近年的研究热点。我们研究团队通过矿石浮选实现了镍矿的原位提纯，使与催化活性密切相关的过电位降低至48 mV，塔菲尔斜率低至43 mV·dec-1，循环稳定性达到100小时。随后，我们通过球磨降低了镍黄铁矿的粒径，实现了非晶化高导电性载体的构建，从而实现了低铂含量单原子和团簇的高效分散，最终达到协同提高电催化析氢活性的优异效果。在0.5 M H2SO4、1 M KOH和1 M PBS中，分别只需要30、65和98 mV的过电位就可以达到10 mA cm-2的电流密度，优于大多数报道的HER催化剂。

可应用于天然镍矿的提纯，镍黄铁矿的改性基电催化分解水制氢领域。

镍氢电池用超低温储氢合金

2021年，设计开发了超低温无钴储氢合金，其在电流密度为3000 mA/g时的放电容量为283.5 mAh/g，约为商用合金(放电容量仅为65.9 mAh/g)的4.3倍，这也是AB5型储氢合金目前为止报道的3000 mA/g电流密度下最大的放电容量。此外，该合金在超低温环境下也表现出优异的电化学性能，在233 K时的放电容量约为255.8 mAh/g，远高于商用合金的9.5 mAh/g；容量保留率约为75.1%(商用合金仅为3.0%)。该合金在超低温228 K时仍可放电。因此，该无钴储氢合金在高功率和超低温镍氢电池领域具有广阔的应用前景。

可应用于电动工具、混合动力汽车、低速车等领域。

镍氢电池用超长寿命储氢合金

2017年，设计开发了长寿命储氢合金系列，循环寿命最高达1407次，接近商用合金的3倍。揭示了腐蚀主导储氢合金容量衰减的机理，解决了困扰行业几十年的技术难题。在上述研究基础上，2018年设计开发了超长寿命储氢合金，其循环寿命达到2415次，为全球报导最高值，下一步拟在企业实施专利转化和应用。

可应用于混合动力汽车、低速车领域。

9-羟基菲小试及中试工艺开发研究

王奇峰与昊华化工有限公司就9-羟基菲的放大合成工艺进行合作研究。项目知识产权属于吉林大学，昊华化工有限公司董事长李再兴、总经理綦建华以及生产部长张光远亲自参与项目的指导与实施。合作项目隶属四平市与吉林大学签订的框架协议，昊华公司与王奇峰实验室签订了中试合作协议。项目经费已经到账。目前项目处于公斤级实验阶段。

可应用于精细化学品、医药、高分子领域。

轻质、宽频、高强碳基吸波膜/织物

本项目构建了由短切碳纤维、碳纤维布、氧化石墨烯、金属纳米颗粒组成的多尺度碳基磁性结构-功能一体化复合膜/织物。拥有良好的力学和电磁特性，微波波段呈现宽频、高效屏蔽效能。材料制备工艺简单，重复性好，适于规模化生产和产业化推广。目前成果成熟度可达中试。

可应用于车辆、飞行器等领域。

全叶绿素光伏储能器件

该团队成功地使用储量丰富，无污染的叶绿素作为基本材料，分别开发出了全叶绿素太阳能电池及全叶绿素超级电容器，并通过将两者进行集成，从而实现了低成本的太阳能发电-存储一体化器件，为世界上首创。

可应用于光伏储能领域传感器领域、可穿戴设备等。